
CONFIGURACIÓN DE TOKEN TYPES SOPORTADOS POR EL DRIVER FNMT_P11
--------------------------------------------------------------

La configuración se realiza en una estructura ASN1 cuyo tipos de datos están definidos en el fichero Configuration.asn del proyecto.

El driver tiene una estructura estática (static byte tokenTypesCfg[]) definida en el fichero TokeTypeList.cpp, donde está la configuración inicial del driver. 

Adicionalmente, el driver busca si existe el fichero FNMT_P11.cfg para cargar configuraciones adicionales/corregidas/altarnativas en tiempo de ejecución. 

Para generar esta estructura ASN1 utilizamos el script perl genTTASN1.pl, que contiene los datos necesarios para generar las estructuras: claves de canal, certificados CV, ATRs, etc. Su salida sirve como fichero de configuración para carga dinámica o para modificar el fuente y recompilar la librería FNMT_P11.dll

